**不锈钢担架车（平板车）**

规格：约1870×640×750mm(担架面尺寸：1800×540mm)

材质：SUS304不锈钢；板条板厚0.9mm

结构与配置：

1、担架车四立柱φ38×1.2mm圆管；活动担架φ25×1.0mm圆

管；护栏φ19×1.0mm圆管。

2、配活动担架，担架为板条式，担架面上配人革软垫；

3、配杂物架1个、输液杆1个和翻转护栏1付；

4、四只φ125万向静音脚轮，带刹。